PENEDER eingebaute GEHTÜRE EI290-C5

AUFZAHLUNG FÜR GEHTÜRE IN TOR EINGEBAUT,

SCHWELLENLOS, FÜR SN- UND ST-TORE,

FEUERBESTÄNDIG EI290-C5, GEPRÜFT NACH EN 1634-1

Türblatt mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech 0,75 mm dick, Türblatt verzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben, vollflächig verklebt, Türblatt stumpf, Türblattdicke 62 mm.
Beschläge: Einfallenschloss mit Wechsel für PZ gerichtet, 9 mm Nuss, wandseitig mit Muscheldrücker, raumseitig mit Muscheldrücker oder FS-Drückergarnitur (Kunststoff mit Stahlkern und Rosetten, Farbe Schwarz), Drückerhöhe 1050 mm.
Mit dreidimensional einstellbaren Bändern aus Edelstahl. Selbstschließend durch hydraulischen Gleitschienentürschließer.

# Eingebaute Gehtür EI290

**Durchganslichte** (Breite x Höhe) (mm): ............... x ............... mm

Betrifft Position(en): ...................................

 ................... ................... ................... .............. ST ........................

AUFZAHLUNG FÜR Panikbeschlag nach EN179

für GEHTÜRE aus der Laibung öffnend

Betrifft Position(en): ...................................

 ................... ................... ................... .............. ST ........................