***PENEDER Holzfeuerschutztüre 1-flg. H530ST***

Stumpfe brandhemmende Flügeltüre EI230

Geprüft nach ÖNORM B 3850

**Türblatt**

Holztürblatt stumpfeinschlagend (nur auf der Bandseite flächenbündig) EI230, mit Massivholzumleimer 4-seitig, an der Unterseite bis max. 30 mm kürzbar. Türblattstärke 50 mm mit Holzzarge oder mit Stahlzarge (ÖNORM oder Firma PENEDER), nur für Innenbereich.

**Holzzarge**

Blockzarge oder Eckzarge, Zargenbreite 65 mm, Zargenstärke 66 mm, Falzmaß 55 x 15 mm, auf Blindrahmen (Formrohr) / Gipskartonständerwand / in Laibung verschraubt oder in Laibung verputzt; stumpf verleimt (Seitenteile durchgehend).

**Oberfläche**

Standard mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger FunderMAX / Egger Kollektion – Standarddekore), alternativ deckend RAL lackiert; furniert / lackiert; furniert / gebeizt und lackiert.

**Beschlag**

2 oder 3 Stück Bänder (größenabhängig) Simonswerk VN/VX Niro;  
Standard Einstemmschloss (DIN oder ÖNORM) mit Normalfunktion, Panik B oder Panik E für Profilzylinder gerichtet. Optional auch mit Mehrfachverriegelung möglich.  
FH Rosettengarnitur für PZ, Kunststoff schwarz, Drücker in Waggonform, wahlweise Edelstahl / Alu oder jede andere geprüfte Feuerschutz-Drücker- und Wechselgarnitur. Optional Panikfunktion EN179/EN1125 möglich.  
Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer.

**Zusätzlich**

Verglasung bis Friesbreite min. 150mm;  
Seiten-Fixteil, Oberteil oder Oberlichte;  
Türblatt Feuchtraum geeignet;  
Anschluss an PENEDERnurglas;  
Aufdopplung bis 80 mm möglich;

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................

So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER Holzfeuerschutztüre 2-flg. H530ST***

Stumpfe brandhemmende Flügeltüre EI230

Geprüft nach ÖNORM B 3850

**Türblatt**

Holztürblatt stumpfeinschlagend (nur auf der Bandseite flächenbündig) EI230, mit Massivholzumleimer 4-seitig, an der Unterseite bis max. 30 mm kürzbar. Türblattstärke 50 mm mit Holzzarge oder mit Stahlzarge (ÖNORM oder Firma PENEDER), nur für Innenbereich.

**Holzzarge**

Blockzarge oder Eckzarge, Zargenbreite 65 mm, Zargenstärke 66 mm, Falzmaß 55 x 13 mm, auf Blindrahmen (Formrohr) / Gipskartonständerwand / in Laibung verschraubt oder in Laibung verputzt; stumpf verleimt (Seitenteile durchgehend).

**Oberfläche**

Standard mit Melaminharzplatten belegt (lt. gültiger FunderMAX / Egger Kollektion – Standarddekore), alternativ deckend RAL lackiert; furniert / lackiert; furniert / gebeizt und lackiert.

**Beschlag**

2 oder 3 Stück Bänder (größenabhängig – je Türblatt) Simonswerk VN/VX Niro;  
Standard Einstemmschloss (DIN oder ÖNORM) mit Normalfunktion, Panik B oder Panik E für Profilzylinder gerichtet (optional auch mit Mehrfachverriegelung möglich) und Stehflügelverriegelung als Falztreibriegelschloss oder Panikgegenkastenschloss nach oben und unten.  
FH Rosettengarnitur für PZ, Kunststoff schwarz, Drücker in Waggonform, wahlweise Edelstahl / Alu oder jede andere geprüfte Feuerschutz-Drücker- und Wechselgarnitur. Optional Panikfunktion EN179/EN1125 möglich.  
Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer mit Schließfolgeregelung;

**Zusätzlich**

Verglasung bis Friesbreite min. 150 mm;  
Seiten-Fixteil, Oberteil oder Oberlichte;  
Türblatt Feuchtraum geeignet;  
Anschluss an PENEDERnurglas;  
Aufdopplung bis 80 mm möglich;

**Stocklichte**  ............... x ............... mm

Lo ..............................

So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................