***PENEDER STAHLDREHFLÜGELTOR 1-FLG***

*ISOLIERTES STAHLDREHFLÜGELTOR*

*CE-gekennzeichnet nach ÖNORM EN 13241*

Einflügeliges (1flg.) isoliertes Stahldrehflügeltor mit Zarge, überfälzt.

**Torblatt**Planeben bestehend aus Einzelelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit Isolierung verklebt. Türblatt überfälzt, Türblattstärke 92 mm.

**Zarge**

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm

Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

**Oberfläche**

Torblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

**Beschlag**Einfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss.

FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

PENEDER ISOLIERTES STAHLDREHFLÜGELTOR FG00-1, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

**Drehflügeltor 1flg Peneder FG00-1 (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER STAHLDREHFLÜGELTOR EI230-C3 1-FLG***

*FEUERHEMMENDES STAHLDREHFLÜGELTOR*

*GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Einflügeliges (1flg.) feuerhemmendes Stahldrehflügeltor EI230-C3 mit Zarge, überfälzt.

**Torblatt**Planeben bestehend aus Einzelelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit einer der Brandschutzklasse entsprechenden Isolierung verklebt. Türblatt überfälzt, Türblattstärke 92 mm

**Zarge**

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm.

Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

**Oberfläche**

Torblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

**Beschlag**Je nach Größe Ein- oder Mehrfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss. FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer z.B. GEZE, je nach Torblattgröße in Tandemausführung.

PENEDER FEUERSCHUTZ DREHFLÜGELTOR FG30-1, EI230-C3, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

**Drehflügeltor 1flg Peneder FG30-1 (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER STAHLDREHFLÜGELTOR EI290-C3 1-FLÜGELIG***

*FEUERBESTÄNDIGES STAHLDREHFLÜGELTOR*

*GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Einflügeliges (1flg.) feuerhemmendes Stahldrehflügeltor EI290-C3 mit Zarge, überfälzt.

**Torblatt**Planeben bestehend aus Einzelelementen, welche am Montageort zu einem Torblatt zusammengesetzt werden. Vollflächig mit einer der Brandschutzklasse entsprechenden Isolierung verklebt. Türblatt überfälzt, Türblattstärke 92 mm

**Zarge**

Verstärkte Block- oder Eckzarge aus 2 mm verzinktem Stahlblech, Profilbreite bis 150 mm.

Mit oder ohne Bodeneinstand, mit oder ohne Anschlag, für Dübelmontage auf Beton oder Montage auf Stahlkonstruktion gerichtet. Falzmaß 75 x 30 mm, mit Dichtnut und Dichtungsprofilen aus Silikon.

**Oberfläche**

Torblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

**Beschlag**Je nach Größe Ein- oder Mehrfallenschloss mit Edelstahlstulp, mit Wechsel für Profilzylinder gerichtet, 9 mm Nuss. FS-Drückergarnitur: Drücker/Drücker, Rosette, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zweidimensional verstellbaren Spezial-Edelstahlbändern.

Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer z.B. GEZE, je nach Torblattgröße in Tandemausführung.

PENEDER FEUERSCHUTZ DREHFLÜGELTOR FG90-1, EI290-C3, 1-FLÜGELIG oder Gleichwertiges.

**Drehflügeltor 1flg Peneder FG90-1 (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

 Lo ..............................
 So ..............................

.............. ST EP .............................. ..............................