***PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜRE 1-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE, MIT FALZ*

Einflügelige (1flg.) isolierte einseitig flächenbündige (optisch wie stumpf) Türe mit Zarge aus

nichtrostendem Edelstahl (NIRO).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofilen,

Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem

Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit

oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder

GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit

Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert, "Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜR FN/M00-1FB; 1-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG

(FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.FB NIRO Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

.

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

.

***PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EDELSTAHL******EI230-C5 1-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE  
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Einflügelige (1flg.) feuerhemmende Tür EI**2**30-C5 mit Zarge aus nichtrostendem Edelstahl

(NIRO), einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofilen,

Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem

Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit

oder ohne Aufbauschwelle oder Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder

GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Beschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet, mit

Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Edelstahlsatiniert,

"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer, z.B. GEZE.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR EDELSTAHL FN/M30-1FB; EI**2**30-C5, 1-FLÜGELIG,

FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 1flg.EI30 FB NIRO Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................