***PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜRE 2-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FLÜGELTÜRE MIT FALZ*

Zweiflügelige (2flg.) isolierte Türe mit Zarge, aus nichtrostendem Edelstahl (NIRO), einseitig

flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofilen,

Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem

Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 17 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit

oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,

mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Drückergarnitur: Rosette, Edelstahlsatiniert, z.B. ECO.

Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

PENEDER ISOLIERTE EDELSTAHLTÜR FN/M00-1FB; 2-FLÜGELIG FLÄCHENBÜNDIG

(FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.FB NIRO Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................

***PENEDER FEUERSCHUTZTÜRE EDELSTAHL EI230-C5 2-FLÜGELIG FB****FLÄCHENBÜNDIGE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE MIT FALZ  
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1*

Zweiflügelige (2flg.) feuerhemmende Tür EI**2**30-C5, mit Zarge, aus nichtrostendem Edelstahl

(NIRO), einseitig flächenbündig (optisch wie stumpf).

Türblatt mit Falz mit planebener Oberfläche aus Edelstahl rostfrei 0,8 mm dick, vollflächig

verklebt mit Isolierung, Türblatt flächenbündig (optisch wie stumpf) mit Dichtungsprofil,

Türblattdicke 62 mm.

Eck-, Block oder Umfassungszarge nach Wahl des Auftraggebers, aus 1,5 mm dickem

Edelstahlblech, Profilbreite bis 400 mm, Falzmaß 48 x 15 mm, mit oder ohne Bodeneinstand, mit

oder ohne Anschlag, für Mauerpratzen-, Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Türblatt und Zarge Edelstahl rostfrei (Oberfläche geschliffen K240).

Gehflügelbeschlag bestehend aus Einfallenschloss mit Wechsel für Profilzylinder (PZ) gerichtet,

mit Edelstahlstulp, Nuss (9 mm), z.B. ECO. Feuerschutz-Drückergarnitur: Rosette, Edelstahl satiniert,

"Waggonform", z.B. ECO. Drückerhöhe 1050 mm. Stehflügelbeschlag mit selbsteinrastendem Kantenschnappriegel nach oben wirkend, bedienbar im Falz.

Mit dreidimensional einstellbaren Objektbändern 120 mm, z.B. SIMONS, Oberfläche Edelstahl.

Selbstschließend durch hydraulische Aufbautürschließer z.B. GEZE. und mechanische Schließfolgeregelung z,B, DICTATOR.

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR EDELSTAHL FN/M30-2FB; EI**2**30-C5, 2-FLÜGELIG

FLÄCHENBÜNDIG (FB) oder Gleichwertiges.

**Tür+Zarge 2flg.EI30 FB NIRO Peneder (BxH):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Angebotenes Erzeugnis: **. . . . . . . . . . . .**

**Stocklichte** ............... x ............... mm

Lo ..............................  
 So ..............................  
  
.............. ST EP .............................. ..............................